Werkbeschrijving veranda ronde palen ,

> Betonpoeren plaatsen, betonpoer komt net onder het maaiveld, het draadeind komt er net bovenuit,
Het beste kun je eerst uitmeten en even wat paaltjes op de punten slaan waar je gaat graven,
evt een oude tegel onder de betonpoer zorgt voor meer stabiliteit. Zorg dat het draadeind ongeveer in het midden van de staander komt.

>Onderin de staanders een gat M20 boren in het midden, plaats de paal op het draadeind op de stelmoer en plaat (stelmoer onder de plaat), de staanders stellen en zorgen dat ze precies rechtop staan. Deze kun je zo lang vastzetten met een plank of lat zodat de paal blijft staan , deze schroef je er later toch weer af en kun je gewoon gebruiken

>De liggers keep je iets in op de plaats waar palen komen zodat er een recht gedeelte ontstaat op de plaatsen waar de staanders staan, en je keepte ze in op de hoekverbindingen waar 2 liggers bij elkaar komen, uitmeten in het werk

> Liggers voor en achter: Deze komen koud op de staanders te liggen, De verbindingen schroef je met een schroef 8x220 of schroef 6x180

> De gordingen, deze komen op de liggers te liggen, koud er op, dus geen inkepingen, zorg dat je aan de uiteinden begint en eindigt, aan ronde palen zit een dikker en een dunner gedeelte, probeer zo veel mogelijk de dikke gedeeltes aan dezelfde zijde te monteren, dit is makkelijker met het dakhout en zo golft het dak het minst. Let op de overstekken, met de gordingen creeer je de gewenste overstekken. (voor vaak iets meer dan achter

> Haaks op de gordingen komen de dakplanken te liggen, deze schroef je er op met 5x50 verzinkte schroeven, evt lassen op de gordingen. De uiteinden zaag je op maat.

> Rondom schroef je de vuren regel 4.5x7 cm langs de buitenzijden van het dak met de platte kant naar buiten, daar komt uiteindelijk weer een boeiplank tegenaan, dus de buitenkant ongeveer gelijk houden, schroeven 6x80/90, aan de zijde waar het water afloopt hoeft geen regel

>Epdm folie uitleggen, aan alle zijden laten overhangen. Rol dan de één zijde op tot de helft en smeer wat stroken lijm op het dakhout en rol gelijkmatig de epdm weer af. Smeer om de 20cm wat lijm in om de epdm op het dak te houden, het heeft geen zin om het hele dak in te smeren met lijm.

Als  je de ene helft gedaan hebt kun je de andere helft oprollen en herhalen wat je aan de ander kant hebt gedaan.

Als laatst lijm je de zijkanten en trek je het doek zo strak mogelijk, helemaal strak zal niet lukken, maar het doek bestaat uit 1 gedeelte en zal nooit kunnen lekken.

>De overhangende epdm opsluiten met de boeiplank, deze tot de bovenkant regel (4,5x7cm) schroeven, schroeven rvs 5x50, een deklat op de kopse kant boeiplank schroeven om inregenen te voorkomen.

>Evt schoren op de juiste plaats bevestigen

Wand:

>Aan de binnenzijde staanders 1 regel 4,5x7cm, dit doe je bij de bovenkant en zijkant, daar schroef je de schorsplanken tegenaan,

Aan de achterzijde monteer je nog wat extra vertikale regels

Tip: op een haakse slijper kun je een kop krijgen met schuurband, hiermee kun je het ronde hout prachtig bewerken, bijvoorbeeld de uiteinden voorzien van een vellingkant en de bovenkant staanders bijschuren zodat de bovenzijde taps toeloopt, desgewenst kan ik wat voorbeeld foto’s appen

Succes met klussen en als je vragen hebt bel ons gerust,

0525-680674

06-36151372